[**Инструкция по эксплуатации  и хранению полиуретановых фартуков**](https://antes.ru/upload/iblock/419/pwkrrb84yy9wsynknopz8d19tw1ooypu.docx)

**Описание**

 Одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и

механических воздействий (истирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83 – МиЗ.

Назначение по ГОСТ 12.4.011-89 – одежда специальная защитная. Соответствует ТР ТС

019/2011. Изделие не является сложной конструкцией. Применяется без ограничений по

возрасту и состоянию здоровья.

**Инструкция по применению**

 Вскрыть упаковку аккуратно, не допуская порчи изделия.

Вынуть из упаковки, расправить фартук, использовать по назначению. Рекомендован для многоразового применения. Заменять фартук следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения фартук сдать для дальнейшей стирки и сушки.

**Уход за изделием**

 Рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 40°С с использованием щелочного раствора рН 13,3 и кремнефтористой кислоты в качестве дезинфицирующего компонента.

При стирке используйте стандартный цикл для белья – двукратная стирка при температуре 40°С, по три и шесть минут соответственно, а также двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при низких температурах не более 20°С, а также возможна естественная сушка. Рекомендуемый срок службы – порядка 60 циклов стирки и дезинфекции, при условии соблюдения требований хранения и эксплуатации.

 Порядок проведения обслуживания, периодических проверок, утилизации изделий осуществляется согласно стандартам, действующим на предприятии-потребителе. Не допускается применять Фартук, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия.

Не допускается применять фартук при работах с химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом фартука (полиуретан). Фартук является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.

Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

**Условия хранения**

 Хранить в рулонах или расправленном виде, в сухом месте, вдали от открытого огня, нагревательных приборов, агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

 **Не допускается хранение полиуретановых  фартуков  в сложенном виде (для исключения образования  заломов полотна фартука)  и/или  под нагрузкой**